Treppe undercover

Seitliche Holzlamellen lassen Stufen und Geländer dezent in den Hintergrund treten

*(pr-jaeger)* Diese Treppe gibt sich bedeckt: Seitlich verlaufende Holzleisten, die von der Decke bis mindestens unter die Stufen reichen, lassen den Treppenaufgang dezent in den Hintergrund treten.

Je nach erforderlicher Statik sind bei der Leistentreppe Claustra von der Treppenmeister Partnergemeinschaft flache und breite (60 x 26 Millimeter) oder schmale und tiefe (30 x 44 Millimeter) Leisten möglich. Die Stufen werden direkt in der Wand eingelagert und auf der anderen Seite über die Leisten abgehängt. Pro Stufe sind zwei Leisten nötig – jeweils an der Vorder- und der Hinterkante.

Im Raum werden die Lamellen zum gestalterischen Element: Sie bilden eine eigene Wand, die für klare Linien und Strukturen sorgt. Die Länge der Bretter kann variieren: Wenn die Leisten gerade bis unter die Stufen reichen und sich farblich vom Hintergrund abheben, ergibt sich optisch ein attraktives Muster. Reichen die Leisten bis zum Boden, entsteht zusätzlicher Stauraum.

*(1.061 Zeichen inkl. Leerzeichen)*

-----------------------------------------------------------------------------------------------

***Bildtexte*** *(Bildquelle: Treppenmeister)*

***Leistentreppe-Claustra-1*:** *Diese Treppe gibt sich bedeckt: Seitlich verlaufende Holzleisten lassen den Treppenaufgang dezent in den Hintergrund treten.*

***Leistentreppe-Claustra-2:*** *Wenn die Leisten gerade bis unter die Stufen reichen und sich farblich vom Hintergrund abheben, ergibt sich optisch ein attraktives Muster.*

***Leistentreppe-Claustra-3:*** *Reichen die Leisten bis zum Boden, kaschieren sie optisch alles, was unterhalb der Treppe aufbewahrt wird.*

***Leistentreppe-Claustra-4:*** *Im Raum werden die Lamellen zum gestalterischen Element: Sie bilden eine eigene Wand, die für klare Linien und Strukturen sorgt.*

***Leistentreppe-Claustra-5:*** *Die Länge der Leisten ist variabel. Praktisch: Es entsteht zusätzlicher Stauraum.*

***Leistentreppe-Claustra-6:*** *Die Stufen werden direkt in der Wand eingelagert und auf der anderen Seite über die Leisten abgehängt.*

Bildverwendung nur unter Nennung der Bildquelle: **Treppenmeister**

*Treppenmeister GmbH*

*Emminger Straße 38*

*71131 Jettingen*

*Tel.: +49 (0) 7452 / 886 446*

*E-Mail: info@treppenmeister.com*

*www.treppenmeister.com*

Pressekontakt/Belegexemplare:

**JÄGER Management**

**Kettelerstraße 31**

**97222 Rimpar**

**mail@pr-jaeger.de**