Klare Kante - Faltwerktreppe mit Flachstahlgeländer

Leichtigkeit und klare Formen kennzeichnen die Faltwerktreppe Linea von Treppenmeister. Stufen und Setzstufen sind Z-förmig aneinandergefügt und scheinen im Raum zu schweben. Ein Flachstahlgeländer, das ebenfalls klare Kante zeigt, passt stilistisch dazu ideal. Der Handlauf ist vier Zentimeter breit und acht Millimeter hoch und liegt damit gut in der Hand.

„Diese Kombination aus Holz und Flachstahl wäre aus statischen Gründen bis vor kurzem gar nicht möglich gewesen“, sagt Andrea Köcher, Geschäftsführerin von der Treppenmeister-Partnergemeinschaft. Denn die Faltwerktreppe war bisher nach dem »System Bucher« konstruiert. Dort sind die Stufen nur an einer Seite in der Wand verankert, ansonsten erhält die freitragende Konstruktion ihre innere Stabilität über das Geländer, das entsprechend robust ausfallen muss.

Inzwischen ist Linea aber auch als System Bolero (Bolzentreppe) erhältlich. Deren Standsicherheit ist nicht vom Geländer abhängig – und das erlaubt beim Handlauf auch filigrane Ausführungen aus Stahl. Das Ergebnis ist ein reizvoller Materialmix: Stufen und Setzstufen werden für die Faltwerktreppe aus Harthölzern wie Wildeiche, Buche, Eiche, Esche oder Ahorn gefertigt. Sie können naturbelassen nur mit Hartwachs behandelt oder lackiert werden. Ein Stahlgeländer in Anthrazitgrau (RAL 7016) bildet dazu die elegante Ergänzung.

Wie alle Modelle von Treppenmeister trägt Linea das CE-Zeichen und verfügt somit über einen Standsicherheitsnachweis. Weitere Informationen unter www.treppenmeister.com.

*(1.568 Zeichen inkl. Leerzeichen)*

-----------------------------------------------------------------------------------------------

***Bilder***

***Faltwerktreppe-mit-Flachstahlgelaender-1a*:** *Leichtigkeit und klare Formen: Stufen und Setzstufen sind Z-förmig angeordnet und scheinen im Raum zu schweben. Das Flachstahlgeländer passt stilistisch dazu ideal. (Bild: Treppenmeister)*

***Faltwerktreppe-mit-Flachstahlgelaender-1b:*** *Reizvoller Materialmix: Stufen und Setzstufen werden aus Harthölzern gefertigt. Ein Stahlgeländer in Anthrazitgrau bildet dazu die elegante Ergänzung. (Bild: Treppenmeister)*

***Faltwerktreppe-mit-Flachstahlgelaender-2:*** *Die Standsicherheit der Falttreppe ist nicht vom Geländer abhängig. Das erlaubt beim Handlauf auch filigrane Ausführungen aus Stahl. (Bild: Treppenmeister)*

***Faltwerktreppe-mit-Flachstahlgelaender-3:*** *Auch das Flachstahlgeländer zeigt klare Kante:**Der Handlauf ist vier Zentimeter breit und acht Millimeter hoch und liegt gut in der Hand. (Bild: Treppenmeister)*

*Treppenmeister GmbH*

*Emminger Straße 38*

*71131 Jettingen*

*Tel.: +49 (0) 7452 / 886 446*

*E-Mail: info@treppenmeister.com*

*www.treppenmeister.com*

Pressekontakt/Belegexemplare:

**JÄGER Management**

**Kettelerstraße 31**

**97222 Rimpar**

**mail@pr-jaeger.de**