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[bookmark: _GoBack]Natürlicher Universalspachtel
Reiner Kalkspachtel zum Glätten, Reparieren, Gestalten

(pr-jaeger) Wandbeläge auf Naturkalkbasis verbessern das Raumklima, regulieren die Luftfeuchtigkeit, verhindern Schimmel und binden Schadstoffe und Gerüche. Feinporiger Kalkspachtel für innen ist zur Ausbesserung von Oberflächen, zum Glätten bzw. Egalisieren von Wandflächen sowie zur farbigen und texturierten Gestaltung geeignet. 
Doch „echte“ Kalkprodukte sind selten. Produkte mit nur drei Prozent Kalkanteil dürfen in Deutschland Kalkputze genannt werden und viele Produkte enthalten künstliche Zuschlagstoffe. Der Schweizer Naturbaustoff-Hersteller Haga ist einer der wenigen, der Naturkalk nach alten Traditionen in konsequent ökologischer Bio-Qualität herstellt. Nachgewiesen vom Fraunhofer Institut (IBP). Alle Inhaltsstoffe sind voll deklariert.
Universalspachtel ist ein ökologischer Kalkspachtel mit hoher Diffusionsfähigkeit. Er ist eine rein mineralische Trockenmörtelmischung aus Kalksteinmehl und Kalkfeinsand. Die hochwertigen Bindemittel Weißkalkhydrat und Cellulose-Zusätzen ergeben eine spannungsfreie, hochatmungsaktive Putzschicht. Wegen der einfachen Verarbeitung wird er im Innenbereich als Reparaturspachtel geschätzt. Er eignet sich zum vollflächigen Spachteln unebener Untergründe und lässt sich vollständig glatt ausziehen. Ideal für Neu- und Altbau als Glätter oder zum Abfilzen, als Untergrund vor dem Tapezieren und zum Egalisieren von Untergründen. Auch geeignet im denkmalpflegerischem Bereich. Geeignet sind alle ebenen mineralischen Untergründe, die mit einer Auftragsstärke von circa ein bis drei Millimetern bearbeiteten werden können und dauerhaft trocken, tragfähig sowie frei von trennenden Schichten und losen Bestandteilen sind.
Da wir einen Großteil der Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, sollte diese Umgebung so wohngesund wie möglich sein. Naturkalkprodukte leisten dazu einen herausragenden Beitrag. Weitere Informationen unter www.haganatur.de. 

(1.978 Zeichen inklusive Leerzeichen)

Bildtexte (optional) Bildquelle: Haga 

Universalspachtel_1: Universalspachtel ist eine rein mineralische, biologisch konzipierte Trockenmörtelmischung aus Kalksteinmehl und Kalksand bis 0,1 Millimeter Korngröße.

Universalspachtel _2: Mit Universalspachtel können Wände auch großflächig egalisiert werden.  

Universalspachtel_3: Universalspachtel ist sowohl zur Ausbesserung von Oberflächen ideal geeignet als auch zum Glätten bzw. Egalisieren von ganzen Wandflächen.

Universalspachtel_4: Der natürliche Universalspachtel ist für alle Innenbereiche geeignet, auch für Bäder. 

Universalspachtel_5: Mit Universalspachtel können Oberflächen auch texturiert gestaltet werden.
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Haga AG Naturbaustoffe
Amselweg 36
CH-5102 Rupperswil
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Veröffentlichung honorarfrei

Bildverwendung nur unter Nennung der Bildquellen 

Belegexemplar/PDF erbeten an:
JÄGER Management
Kettelerstraße 31
97222 Rimpar
mail@pr-jaeger.de
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