Treppen rutschsicher machen

Griffige Oberfläche für Stufen aus Holz

(pr-jaeger) Auf Strümpfen oder barfüßig werden Holztreppen schnell zur gefährlichen Rutschpartie.

Zwar lassen sich Stufenmatten jederzeit anbringen, sie sind aber optisch störend und oft zusätzliche Stolperfallen. Für die Sturz-Prävention empfehlen sich rutschhemmende Lacke, die vor dem Einbau der Treppe aufgetragen werden.

Treppenmeister empfiehlt ein System, das für Treppen aus Holz, Stein und Granit geeignet ist. Diese Anti-Rutsch-Beschichtung können auch Hobbyhandwerker auftragen. So einfach geht’s: Die Stufen mit Schwamm und Speziallösung reinigen und mit einem Kreppband am Rand abkleben. Anschließend das weiße Fluidum mit einer Lackrolle auftragen. Nach acht bis zehn Stunden Trocknung ist die Beschichtung fertig und nahezu durchsichtig. Das System ist vom TÜV nach der DIN 51097 geprüft und erreicht die Klasse C, die höchste Sicherheitsstufe.

Neben der Reinigung mit gängigen Mitteln rät Treppenmeister für die Versiegelung der Holzoberfläche zur gelegentlichen Anwendung eines speziellen Wischwasser-Zusatzes. Kratzer, Löcher oder Druckstellen lassen sich mit Hartwachs im passenden Farbton füllen. Weitere Tipps und Videos unter www.treppenpflege.com und auf dem Treppenmeister-Youtube-Kanal.

*(1.274 Zeichen inkl. Leerzeichen)*

--------------------------------------------------------------------------------------

***Bildtexte*** *(optional) /* ***Bildquelle:******Treppenmeister***

***Anti-Rutsch-Treppe-1:*** *Die rutschfest beschichtete Treppe kann mit gängigen Mitteln gereinigt werden.*

Anti-Rutsch-Treppe-2: Auf Strümpfen werden Holztreppen schnell zur gefährlichen Rutschpartie.

***Anti-Rutsch-Treppe-3:*** *Vor allem für Kinder sind gehsichere Treppen wichtig.*

***Anti-Rutsch-Treppe-4****: Die Anti-Rutsch-Beschichtung macht Treppen auch im Nachhinein gehsicher. Sie ist TÜV-geprüft und erreicht die höchste Sicherheitsstufe.*

***Anti-Rutsch-Treppe-5:*** *Vorsicht Rutschgefahr! Circa ein Drittel aller Sturzunfälle ereignet sich auf Treppen.*

***Anti-Rutsch-Treppe-6****: Die Anti-Rutsch-Beschichtung ist leicht anzuwenden. Eine Videoanleitung zeigt, wie es geht.*

*Treppenmeister GmbH*

*Emminger Straße 38*

*71131 Jettingen*

*Tel.: +49 (0) 7452 / 886 446*

*info(at)treppenmeister.com*

[*www.treppenmeister.com*](http://www.treppenmeister.com)

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung honorarfrei

Bildverwendung nur unter Nennung der Bildquelle: **Treppenmeister**

Belegexemplar bzw. PDF erbeten an:

**JÄGER Management**

**Kettelerstraße 31**

**97222 Rimpar**

**E-Mail:** [mail@pr-jaeger.de](mailto:mail@pr-jaeger.de)