Treppen rutschsicher machen

Griffige Oberfläche für Stufen aus Holz

(pr-jaeger) Auf Strümpfen werden Holztreppen in der Wohnung schnell zur Rutschpartie. Gefährdet sind da vor allem Kinder, die zu Hause am liebsten barfuß unterwegs sind. Auch vierbeinige Mitbewohner haben mit den glatten Oberflächen oft ihre liebe Not.

Um die Oberfläche der Stufen griffiger zu machen, gibt es zwar rutschhemmende Lacke, doch sie müssen noch vor dem Einbau der Treppe in der Werkstatt aufgetragen werden. Stufenmatten lassen sich dagegen jederzeit nachträglich anbringen. Doch sie sind in optischer Hinsicht oft nicht unbedingt optimal. Wenn sie nicht sorgfältig fixiert sind, werden solche Teppichfliesen oft selbst zur Gefahrenquelle.

Eine andere Lösung, um Treppen auch noch nachträglich gehsicherer zu machen, ist eine Anti-Rutsch-Beschichtung. Holztreppen-Marktführer Treppenmeister empfiehlt dafür ein System, das sich für lackierte und geölte Treppen aus Holz genauso eignet, wie für Stein und Granit. Diese Anti-Rutsch-Beschichtung kann auf Wunsch bereits im Werk aufgetragen werden oder später vom Monteur. Wer handwerklich ein bisschen begabt ist, kann das aber auch selbst machen. Eine Videoanleitung zeigt, wie’s geht: Das weiße Fluidum wird mit einer Lackrolle aufgetragen. Zuvor müssen die Stufen mit Schwamm und Speziallösung gereinigt und mit einem Kreppband am Rand abgeklebt werden. Nach dem Auftrag muss alles noch acht bis zehn Stunden trocknen – fertig. Danach ist die Beschichtung nahezu durchsichtig. Der Anti-Rutsch-Effekt ist vom TÜV nach der DIN 51097 geprüft und erreicht mit der Klasse C die höchste Sicherheitsstufe.

Die rutschfest beschichtete Treppe kann dann wieder ganz normal mit gängigen Mitteln gereinigt werden. Treppenmeister rät zur regelmäßigen Anwendung eines speziellen Wischwasser-Zusatzes. Das schützende Pflegekonzentrat – um die natürliche Holzoberfläche zu versiegeln – kann in größeren Zeitabständen angewendet werden. Kratzer, Löcher oder Druckstellen lassen sich mit Hartwachs im passenden Farbton füllen. Weitere Tipps und Videos zur Anleitung finden sich unter www.treppenpflege.com und auf dem Youtube-Kanal von Treppenmeister.

*(2.161 Zeichen inkl. Leerzeichen)*

--------------------------------------------------------------------------------------

***Bildtexte*** *(optional) /* ***Bildquelle:******Treppenmeister***

***Anti-Rutsch-Treppe-1:*** *Die rutschfest beschichtete Treppe kann mit gängigen Mitteln gereinigt werden.*

Anti-Rutsch-Treppe-2: Auf Strümpfen werden Holztreppen schnell zur gefährlichen Rutschpartie.

***Anti-Rutsch-Treppe-3:*** *Vor allem für Kinder sind gehsichere Treppen wichtig.*

***Anti-Rutsch-Treppe-4****: Die Anti-Rutsch-Beschichtung macht Treppen auch im Nachhinein gehsicher. Sie ist TÜV-geprüft und erreicht die höchste Sicherheitsstufe.*

***Anti-Rutsch-Treppe-5:*** *Vorsicht Rutschgefahr! Circa ein Drittel aller Sturzunfälle ereignet sich auf Treppen.*

***Anti-Rutsch-Treppe-6****: Die Anti-Rutsch-Beschichtung ist leicht anzuwenden. Eine Videoanleitung zeigt, wie es geht.*

*-----------------------------------------------------------------------------------------------*

*Treppenmeister GmbH*

*Emminger Straße 38*

*71131 Jettingen*

*Tel.: +49 (0) 7452 / 886 446*

*info(at)treppenmeister.com*

[*www.treppenmeister.com*](http://www.treppenmeister.com)

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung honorarfrei

Bildverwendung nur unter Nennung der Bildquelle: **Treppenmeister**

Belegexemplar bzw. PDF erbeten an:

**JÄGER Management**

**Kettelerstraße 31**

**97222 Rimpar**

**E-Mail:** [mail@pr-jaeger.de](mailto:mail@pr-jaeger.de)