Jugendstil-Juwel mit inneren Werten

*Denkmalgeschützte Gründerzeit-Villa in der Lausitz nach mehr als 30 Jahren Leerstand saniert / Dach- und Innendämmung mit Holzfaserplatten von Udi*

Großherrschaftliche Fenster, ein Erkerturm mit schiefergedeckter Spitze, eine Fassade aus Ziegelstein und viele verspielte Extras: Eine Jugendstil-Villa aus dem Jahr 1893 in Forst (Lausitz) wurde nach 30 Jahren Leerstand saniert.

Zu DDR-Zeiten wurde das Gebäude zuletzt noch als Archiv genutzt. Baufachmann Mario Kloas von der auf ökologisches Bauen spezialisierten SL-Consulting hauchte dem Gebäude neues Leben ein. Da der Vorbesitzer das Dach bereits saniert hatte, war nirgends Feuchtigkeit eingedrungen. Auch der alte Putz an den Innenwänden war abgeschlagen worden.

Um die Fassade zu erhalten, wurde das Gebäude von innen mit Holzfasern gedämmt. Sie können Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und an die Luft abgeben. Das schützt vor Schimmel und begünstigt das Raumklima.

Bei der Sanierung arbeiteten die Handwerker von oben nach unten. Der Aufbau der Dämmung im Dachgeschoß bestand aus der Holzweichfaser-Platte UdiFLEX in einer Stärke von 180 Millimetern, darunter eine 60 Millimeterdicke Hartfaserschicht. "Diese Kombination ist optimal", so die Erfahrung von Mario Kloas. "Im Winter hält die Weichfaser die Kälte draußen, die Hartfaser ist für den Sommer top."

Die Außenwände wurden von innen auf einer Fläche von ca. 600 Quadratmetern mit einer Holzfaserdämmung UdiINRECO versehen. Die speziellen Platten sind auf einer Seite hart und ergeben so eine glatte, verputzfähige Oberfläche. Die Wandseite ist dagegen elastisch und kann Unebenheiten von bis zu zwei Zentimetern ausgleichen. Klebstoff oder eine Unterkonstruktion sind beim Anbringen nicht nötig: Patentierte Stelldübel mit integriertem Teller drücken die Platten in die richtige Position. "Die Montage war generell unkompliziert", so Kloas. Abschließend wurde ein Lehmputz aufgebracht.

Insgesamt dauerte die Sanierung der Villa zwei Jahre. Sie bietet heute 550 Quadratmeter hochwertige Wohnfläche auf drei Etagen.

*(2.064 Zeichen inkl. Leerzeichen)*

----------------------------------------------------------------------------------------

***Bilder***

***Jugendstil-Villa-saniert-1: Jugendstil-Juwel:*** *Die denkmalgeschützte Gründerzeit-Villa wurde nach mehr als 30 Jahren Leerstand saniert. (Foto: UdiDämmsysteme)*

***Jugendstil-Villa-saniert-2:*** *Die Jugendstil-Villa aus dem Jahr 1893 diente einst sogar als Musterhaus für finanzkräftige Interessenten. Um die Fassade zu erhalten, wurde das Gebäude von innen mit Holzfasern gedämmt (Foto: UdiDämmsysteme)*

***Jugendstil-Villa-saniert-3:*** *Die Außenwände wurden innen auf einer Fläche von ca. 600 m² mit einem Holzfaserdämmsystem gedämmt. (Foto: UdiDämmsysteme)*

***Jugendstil-Villa-saniert-4*:** *Die elastische Wandseite der Dämmplatten kann Unebenheiten von bis zu zwei Zentimetern ausgleichen. (Foto: UdiDämmsysteme)*

***Jugendstil-Villa-saniert-5:*** *Einfache Montage ohne**Klebstoff und Unterkonstruktion: Patentierte Stelldübel mit integriertem Teller drücken die Platte in die richtige Position. (Foto: UdiDämmsysteme)*

***Jugendstil-Villa-saniert-6*:** *Die harte und glatte Seite der Dämmplatten kann problemlos verputzt werden. (Foto: UdiDämmsysteme)*

***Jugendstil-Villa-saniert-7:*** *Die Fähigkeit der Holzfasern zur Feuchteregulierung kommt besonders in den Badezimmern zum Tragen. (Foto: UdiDämmsysteme)*

***Jugendstil-Villa-saniert-8:*** *Der durchgehend diffusionsoffene Aufbau aus Holzfasern und Lehmputz schützt vor Schimmel und sorgt für ein angenehmes Raumklima. (Foto: UdiDämmsysteme)*

***Jugendstil-Villa-saniert-9*:** *Heute bietet die Villa 550 m² hochwertige Wohnfläche auf drei Etagen. (Foto: UdiDämmsysteme)*

***Jugendstil-Villa-saniert-10:*** *Auch das Treppenhaus wurde mit Liebe zum Detail saniert. (Foto: UdiDämmsysteme)*

---------------------------------------------------------------------------------------

*UdiDÄMMSYSTEME GmbH*

*Oberfrohnaer Straße 2*

*09117 Chemnitz Deutschland*

*Telefon: +49 (0) 371 / 33 71 38 - 0*

*E-Mail:* *info@udidaemmsysteme.de*

Pressekontakt/Belegexemplare

PR JÄGER

Kettelerstraße 5

97222 Rimpar

mail@pr-jaeger.de

Tel.: +49 (0) 9365 / 88 78 020