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Energiespar-Potenzial vor der Fensterscheibe
Alu-Rollläden senken Wärmeverlust im Altbau um bis zu 40 % / Zügiger Einbau ohne Baustellenstress

Auf der Suche nach einfach umsetzbaren Möglichkeiten zur Energieeinsparung landen Hauseigentümer fast zwangsläufig beim Thema Fenster. Mit Recht: Fast die Hälfte der Fenster in deutschen Wohngebäuden gilt als energetische Schwachstelle und modernisierungsbedürftig. Doch um die Heizkosten signifikant zu senken, muss es nicht unbedingt gleich der teure und aufwendige Komplettaustausch sein. Auch vor der Scheibe schlummert ein riesiges Energiesparpotenzial: Hochwertige Aluminiumrollläden werten die Glasfenster im Gebäudebestand energetisch auf – schnell und ohne Baustellenfrust.

Thermoskannen-Prinzip hält die Heizwärme drinnen
Steffen Schanz vom gleichnamigen Hersteller vergleicht den Effekt mit dem Thermoskannen-Prinzip. „Die ruhende Luftschicht zwischen Fensterglas und geschlossenem Rollladenpanzer wirkt wie eine thermische Barriere. Wichtig ist, dass der Rollladen präzise schließt. Dann können diese Systeme bei einem zusätzlichen Wärmedurchlassgrad (Δ R) von 0,22 m²⋅K/W die Wärmeverluste an den Fenstern um bis zu 40 Prozent reduzieren“. Dafür bietet Schanz auch für individuelle Verglasungen wie Schrägfenster oder asymmetrische Glasflächen passgenaue Lösungen, bei denen Standardmodelle oft an ihre Grenzen stoßen.
 
Hitzeschutz bis hin zum Verzicht auf Klimaanlage
Der Energiespareffekt beschränkt sich dabei keineswegs auf die Heizperiode: Hochwertige Alu-Rollladensysteme fangen im Sommer bis zu 90 Prozent der Sonnenstrahlen vor dem Glas ab und lassen lediglich ein Prozent der Strahlungsenergie ins Innere. „Das kann mitunter sogar die Investition in Klimatisierungstechnik ersparen“, so Schanz. Auch den gerade in den Hitzemonaten oft heftigen Unwettern bieten die Rollläden die Stirn. Die Profile mit ihrer durch Eloxieren besonders harten und widerstandsfähigen Oberfläche sind gegen Hagelschlag mit Schutzklasse 2 (Wintergartenrollläden) bzw. Schutzklasse 3 (Schrägrollläden) zertifiziert.

Kurze Montagezeiten ohne Baustellenstress
Eine langwierige und nervenaufreibende Baustelle müssen Hausbesitzer bei der Um- oder Nachrüstung nicht fürchten. Die Montagearbeiten finden fast ausschließlich außen an der Fassade oder auf dem Dach statt, weshalb im Innenraum kaum Schmutz anfällt – lediglich feiner Bohrstaub, der direkt während der Arbeit abgesaugt werden kann. Auch das Mauerwerk bleibt inklusive Anstrich und Tapeten unberührt. Pro Fenster nimmt der Rollladentausch inklusive Abbau des Altsystems, Kasten- und Schienenmontage sowie Kabelverlegung für den elektrischen Antrieb nur circa zwei Stunden in Anspruch.

Bis zu 20 Prozent Förderung möglich
Modernisierern winkt für die Nachrüstung von automatisierten Sonnenschutzsystemen unter bestimmten technischen Voraussetzungen eine staatliche Förderung von bis zu 20 Prozent. Der größtmögliche Spareffekt lässt sich mit einer smarten Steuerung erzielen: Durch selbstständiges Öffnen und Schließen bei wechselnden Witterungsverhältnissen sind die Räume auch dann vor Überhitzen oder Auskühlen geschützt, wenn niemand zuhause ist. Weitere Informationen unter www.rollladen.de.
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Rolllaeden-gg-Waermeverluste-1: Fast die Hälfte der Fenster in deutschen Wohngebäuden gilt als energetische Schwachstelle. Doch um die Heizkosten signifikant zu senken, muss es nicht unbedingt der aufwendige Komplettaustausch sein. (Foto: Schanz)

Rolllaeden-gg-Waermeverluste-2: Hochwertige Aluminiumrollläden werten die Glasfenster im Gebäudebestand energetisch und auch optisch auf. (Foto: Schanz)

Rolllaeden-gg-Waermeverluste-3: Thermoskannen-Prinzip: Die ruhende Luftschicht zwischen Fensterglas und geschlossenem Rollladenpanzer wirkt wie eine thermische Barriere. (Foto: Schanz)

Rolllaeden-gg-Waermeverluste-4: Aluminiumrollläden können den Wärmeverlust im Altbau um bis zu 40 % senken. (Foto: Schanz)

Rolllaeden-gg-Waermeverluste-5: Wichtig ist, dass der Rollladen präzise schließt. Auch für individuelle Verglasungen wie Schräg- oder Rundfenster gibt es passgenaue Lösungen. (Foto: Schanz)

Rolllaeden-gg-Waermeverluste-6: Pro Fenster dauert der Rollladentausch nur circa zwei Stunden. Da die Montagearbeiten fast ausschließlich außen an der Fassade oder auf dem Dach stattfinden, fällt im Innenraum kaum Schmutz an. (Foto: Schanz)
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