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[bookmark: _Hlk61435045]Altbauwände: hohlraumfrei dämmen, entfeuchten, Salze binden
Mineralischer Sanierputz für innen und außen

Unebene Bruchstein- oder Fachwerkmauern erschweren die Sanierung, da Hohlräume hinter starren Dämmplatten Schimmel begünstigen. Eine flexible Lösung bietet der mineralische Dämm- und Entfeuchtungsputz HAGA Biotherm.
Das kapillaraktive System gleicht Untergründe hohlraumfrei aus, optimiert den Wärmeschutz und entfeuchtet das Mauerwerk aktiv. Dank einer Wärmeleitzahl von 0,06 W/mK reduziert bereits eine drei Zentimeter dicke Schicht auf altem Mauerwerk den Wärmeverlust um rund 40 Prozent.
Zudem lagert der nicht brennbare Spezialputz (Brandschutzklasse A1) schädliche Salze ein und wirkt durch einen pH-Wert von 12 stark schimmelhemmend. Er eignet sich für Fassaden und Innenräume und lässt sich manuell sowie maschinell verarbeiten.
Die rein mineralische Trockenmischung besteht aus Weißkalk und Weißzement als Bindemittel sowie faserfreien Leichtzuschlagstoffen (auch zementfrei erhältlich) und ist komplett recycelbar.

Als Oberflächengestaltung empfiehlt sich ein ebenfalls diffusionsoffener Edelputz (Hagasit) oder Sumpfkalkputz (Calkosit), die in vielen Strukturen und Farben erhältlich sind. Informationen unter: www.haganatur.de

(1.237 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

------------------------------------------------------------------------------------
Bilder
Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-1: Das Dämmen von unebenen Altbauwänden ist heikel. Hohlräume hinter der Dämmung können zu schweren Bauschäden führen. Der Dämm- und Entfeuchtungsputz schmiegt sich hohlraumfrei an die Wandoberfläche an. (Bild: Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-2: Auch an schwierigen Anschlussstellen ist der anpassungsfähige Putz im Vorteil. (Bild: Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-3: Der Spezialputz eignet sich für Fassaden und den Innenbereich. Er gleicht den Untergrund hohlraumfrei aus, optimiert den Wärmeschutz, entfeuchtet aktiv das Mauerwerk und lagert schädliche Salze dauerhaft ein. (Bild: Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-4: Frische Optik, dauerhafter Schutz: Erfolgreiche Fassadensanierung mit mineralischem Dämm- und Entfeuchtungsputz. (Bild: Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-5: Mit einem pH-Wert von 12 wirkt der Dämm- und Entfeuchtungsputz stark schimmelhemmend. Als Oberflächengestaltung empfiehlt sich ein ebenfalls diffusionsoffener Edel- oder Sumpfkalkputz. (Bild: Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-6: Maschinelles Aufbringen des Putzes. Die geringe Trockenrohdichte ermöglicht Schichtstärken von bis zu 20 Zentimetern. Für eine gute Haftung muss vorher ein mineralischer Grundputz angeworfen werden. (Bild: Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-7: Manuelle Verarbeitung. Auf altem Mauerwerk kann bereits eine drei Zentimeter starke Schicht den Wärmeverlust um circa 40 Prozent reduzieren. (Bild: Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-8: Die rein mineralische Trockenmischung besteht aus Weißkalk und Weißzement als Bindemittel sowie faserfreien Leichtzuschlagstoffen. Er ist auch zementfrei erhältlich. (Bild: Haga)
------------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten
Ergiebigkeit pro Sack: ca. 34 l Nassmörtel
Trockenrohdichte: ca. 250 kg/m 3
Wasserzugabe: ca. 7 l/Sack
Frischmörtelrohdichte: ca. 420 kg/m 3
pH-Wert: ca. 12
Druckfestigkeit: ca. 0,70 N/mm 2
Biegezugfestigkeit: ca. 0,40 N/mm 2
Haftzugfestigkeit ca. 0,08 N/mm 2
Wärmeleitzahl l ca. 0,060 W/mK
Wasserdampfdiffusion: µ ca. 8
Wasseraufnahmekoeffizient: w ≤ 2,00 kg/(m2 *h 0,5 )
Luftporenvolumen: LG ≥ 20 Vol-%
Brandverhalten: A1 / nicht brennbar
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: T1
Kapillare Wasseraufnahme: c ≤ 0,40 kg/(m2 *min 0,5 )
Druckfestigkeitsgruppe: CS I
Körnung: NPD
Farbton: weiß
Maschinengängig: ja
Verbrauch: Richtwerte
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