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[bookmark: _Hlk61435045]Altbauwände: hohlraumfrei dämmen, entfeuchten, Salze binden
Mineralischer Sanierputz mit Vierfachwirkung für innen und außen

Unebene Bruchstein- oder Fachwerkmauern erschweren die vollflächige, hohlraumfreie Verklebung starrer Dämmplatten. Bleiben Hohlräume, hinterströmt warme Raumluft die Dämmung, kondensiert an der kalten Wand und begünstigt Schimmelbildung. Der mineralische Dämm- und Entfeuchtungsputz HAGA Biotherm löst dieses Problem durch seine Anschmiegsamkeit. Als kapillaraktives System vereint der Putz vier wichtige Funktionen in einem Arbeitsgang: Er gleicht den Untergrund hohlraumfrei aus, optimiert den Wärmeschutz, entfeuchtet aktiv das Mauerwerk und lagert schädliche Salze dauerhaft ein. Mit seinem pH-Wert von 12 wirkt er stark schimmelhemmend.
Die rein mineralische Trockenmischung besteht aus Weißkalk, Weißzement als Bindemittel sowie faserfreien Leichtzuschlagstoffen. Sie ist auch zementfrei erhältlich. Die poröse Struktur, hohe Alkalität und Einstufung in die Baustoffklasse A1 machen den Putz zu einem Problemlöser für heikle Fassaden und Innenwände. Die geringe Trockenrohdichte ermöglicht Schichtstärken von bis zu 20 Zentimetern.
Aktive Mauerentfeuchtung und Schutz vor Salzen
Ab einer Schichtstärke von sechs Zentimetern kann der diffusionsoffene Spezialputz für die Feuchteregulierung im Keller und zur Beseitigung von Salzausblühungen eingesetzt werden, da er Wasser (Wasserdampfdiffusion ca. 8 µ) und treibende Salze aufnehmen kann. Punktuell auftretende Feuchtigkeit verteilt sich über die ganze Mauerfläche und wird sukzessive an die Luft abgegeben. "Der Putz saugt sich gleichmäßig voll und trocknet gleichmäßig wieder aus", erklärt HAGA-Geschäftsführer Thomas Bühler. Gegebenenfalls ist zusätzlich eine Horizontalsperre sinnvoll.
Starke Dämmleistung schon ab drei Zentimetern Schichtstärke
Mit einer Wärmeleitzahl von nur 0,06 W/mK weist Biotherm hervorragende Dämmeigenschaften auf. "Bereits eine drei Zentimeter starke Schicht kann auf altem Mauerwerk den Wärmeverlust um circa 40 Prozent reduzieren", so Bühler.
Schwachstelle Elektroleitungen
Dank seiner niedrigen Wärmeleitzahl ist der anpassungsfähige Mörtel auch in wärmebrückenempfindlichen Bereichen – wie etwa zu verputzenden Elektroleitungen – im Vorteil. Undichtigkeiten und damit einhergehende Energieverluste lassen sich so vermeiden.
Verarbeitung manuell oder maschinell
HAGA Biotherm kann per Hand und maschinell in Schichten von bis zu fünf Zentimetern pro Arbeitsgang aufgetragen werden. Für eine gute Haftung muss vorher ein mineralischer Grundputz angeworfen werden. Alle Untergründe müssen dauerhaft tragfähig, stabil, sauber, trocken und fettfrei sein. Speziell geeignet sind Bruchsteine, Stampfbeton, Riegel- und Fachwerkbauten sowie gängige Mauerwerke. Auch alte mineralische, tragfähige Putzuntergründe sind möglich.
Für die Oberflächengestaltung mit Edelputz (Hagasit) oder Sumpfkalkputz (Calkosit) steht eine Vielzahl an Farben und Strukturen bereit. Sämtliche HAGA-Kalkputze lassen sich später komplett recyceln. Informationen unter www.haganatur.de
(3.055 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

------------------------------------------------------------------------------------
Bilder
Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-1: Das Dämmen von unebenen Altbauwänden ist heikel. Hohlräume hinter der Dämmung können zu schweren Bauschäden führen. Der Dämm- und Entfeuchtungsputz schmiegt sich hohlraumfrei an die Wandoberfläche an.  (Bild: Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-2: Auch an schwierigen Anschlussstellen ist der anpassungsfähige Putz im Vorteil. (Bild: Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-3: Der Spezialputz eignet sich für Fassaden und den Innenbereich. Er gleicht den Untergrund hohlraumfrei aus, optimiert den Wärmeschutz, entfeuchtet aktiv das Mauerwerk und lagert schädliche Salze dauerhaft ein. (Bild: Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-4: Frische Optik, dauerhafter Schutz: Erfolgreiche Fassadensanierung mit mineralischem Dämm- und Entfeuchtungsputz. (Bild: Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-5: Mit einem pH-Wert von 12 wirkt der Dämm- und Entfeuchtungsputz stark schimmelhemmend. Als Oberflächengestaltung empfiehlt sich ein ebenfalls diffusionsoffener Edel- oder Sumpfkalkputz. (Bild: Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-6: Maschinelles Aufbringen des Putzes. Die geringe Trockenrohdichte ermöglicht Schichtstärken von bis zu 20 Zentimetern. Für eine gute Haftung muss vorher ein mineralischer Grundputz angeworfen werden. (Bild: Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-7: Manuelle Verarbeitung. Auf altem Mauerwerk kann bereits eine drei Zentimeter starke Schicht den Wärmeverlust um circa 40 Prozent reduzieren. (Bild:  Haga)

Daemm-und-Entfeuchtungsputz-Biotherm-8: Die rein mineralische Trockenmischung besteht aus Weißkalk und Weißzement als Bindemittel sowie faserfreien Leichtzuschlagstoffen. Er ist auch zementfrei erhältlich. (Bild: Haga)
------------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten
Ergiebigkeit pro Sack: ca. 34 l Nassmörtel
Trockenrohdichte: ca. 250 kg/m 3
Wasserzugabe: ca. 7 l/Sack
Frischmörtelrohdichte: ca. 420 kg/m 3
pH-Wert: ca. 12
Druckfestigkeit: ca. 0,70 N/mm 2
Biegezugfestigkeit: ca. 0,40 N/mm 2
Haftzugfestigkeit ca. 0,08 N/mm 2
Wärmeleitzahl l ca. 0,060 W/mK
Wasserdampfdiffusion: µ ca. 8
Wasseraufnahmekoeffizient: w ≤ 2,00 kg/(m2 *h 0,5 )
Luftporenvolumen: LG ≥ 20 Vol-%
Brandverhalten: A1 / nicht brennbar
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: T1
Kapillare Wasseraufnahme: c ≤ 0,40 kg/(m2 *min 0,5 )
Druckfestigkeitsgruppe: CS I
Körnung: NPD
Farbton: weiß
Maschinengängig: ja
Verbrauch: Richtwerte
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