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Sofort-Wohlfühlwärme direkt von der Folie
Wartungsfreie Carbon-Flächenheizung entlastet Hauptheizung und Geldbeutel
Wegen der ständig steigenden Energiekosten bleibt in vielen Haushalten die Heizung öfter aus, insbesondere in wenig genutzten Räumen. Dünne Carbon-Folienheizungen liefern quasi auf Knopfdruck angenehme Strahlungswärme genau da, wo sie gerade gebraucht wird. In Kombination mit einer schlanken Holzfaserinnendämmung bilden sie eine hocheffiziente Komfortlösung vor allem im Altbau.
Die nur 0,4 Millimeter dünnen Carbonbahnen von UdiSUN werden mit 36 Volt Niederspannung betrieben. Die sanfte Infrarot-Strahlungswärme trifft direkt auf den menschlichen Körper und die Oberflächen im Raum, vergleichbar mit Sonnenstrahlen und ohne Staubaufwirbelungen.

Der Hauptheizung mal eine Pause gönnen
Das System ist als flinke Ergänzung zur bestehenden Hauptheizung konzipiert. Denn wassergeführte Heizkörper und dicke Bodenaufbauten brauchen oft Stunden und viel Energie, um auf Touren zu kommen. Die Folienheizung eignet sich auch für den temporären Einsatz in Räumen wie Gäste- oder Arbeitszimmern. Hier kann die Hauptheizung oft sogar ausgeschaltet bleiben.

Kombination mit Holzfaserdämmung als i-Tüpfelchen
Für maximale Effizienz empfiehlt sich die Kombination mit der schlanken Holzfaser-Innendämmung Udi IN 2cm. Sie speichert die Wärme, sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf der Wand, reguliert die Raumluftfeuchtigkeit und beugt so Schimmelbildung vor. Dank der äußerst geringen Aufbauhöhe von insgesamt nur rund 25 Millimetern geht kaum Wohnraum verloren.

Schnelle und einfache Montage 
Die leichten Carbonbahnen werden einfach und ohne Dübel in ein Spachtelbett eingelegt und flexibel an Decken, Wänden und Dachschrägen angebracht. Das System arbeitet rein elektrisch, Rohrleitungen und das Risiko von Leckagen entfallen.

Verschleiß- und wartungsfreies System
Es gibt weder Verschleißteile noch fällt der sonst übliche Aufwand für Schornsteinfeger oder hydraulischen Abgleich an. Fachgerecht installiert, arbeitet die Carbon-Flächenheizung über Jahrzehnte zuverlässig und ohne jeden Wartungsaufwand. Informationen unter www.udidammsysteme.de.

(2.161 Zeichen inkl. Leerzeichen)

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bilder 
1-Flinke-Folienheizung_Schema: Dünne Carbon-Folienheizungen liefern quasi auf Knopfdruck angenehme Strahlungswärme da, wo sie gerade gebraucht wird. Kombiniert mit einer schlanken Holzfaserinnendämmung bilden sie eine hocheffiziente Komfortlösung vor allem im Altbau. (Foto: UdiDämmsysteme)

2-Flinke-Folienheizung_Zuschnitt: Zuschneiden der 60 Zentimeter breiten und bis zu drei Meter langen Heizbahnen. (Foto: UdiDämmsysteme)

3-Flinke-Folienheizung_einspachteln: Die leichten Carbonbahnen werden einfach und ohne Dübel in ein Spachtelbett eingelegt. (Foto: UdiDämmsysteme)

4-Flinke-Folienheizung_Montage-Decke: Die Heizbahnen lassen sich flexibel an Decken, Wänden und – wie hier – Dachschrägen anbringen. (Foto: UdiDämmsysteme)

5-Flinke-Folienheizung-Daemmung: Für maximale Effizienz empfiehlt sich die Kombination der Folienheizung mit einer schlanken Holzfaser-Innendämmung. Sie speichert die Wärme, sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf der Wand und reguliert die Raumluftfeuchtigkeit. (Foto: UdiDämmsysteme)

6-Flinke-Folienheizung_anschliessen: Das System arbeitet rein elektrisch, somit entfallen aufwendige Rohrleitungen und das Risiko von Leckagen. (Foto: UdiDämmsysteme)

7-Flinke-Folienheizung_fertiges-Bad: Ideal vor allem in kleinen Räumen: Durch die mit nur rund 25 mm äußerst geringe Aufbauhöhe geht praktisch kein wertvoller Wohnraum verloren. (Foto: UdiDämmsysteme)
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