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Sofort-Wohlfühlwärme direkt von der Folie
Wartungsfreie Carbon-Flächenheizung entlastet Hauptheizung und Geldbeutel
Weil die Energiekosten unaufhörlich steigen, bleibt in vielen Haushalten die Heizung öfter aus, insbesondere in wenig genutzten Räumen. Ultradünne Carbon-Folienheizungen helfen, dem Zähneklappern in den eigenen vier Wänden schnell und unkompliziert ein Ende zu bereiten: Anders als viele träge klassische Heizsysteme liefern sie quasi auf Knopfdruck angenehme Strahlungswärme genau da, wo sie gerade gebraucht wird. In Kombination mit einer schlanken Holzfaserinnendämmung bilden sie eine hocheffiziente Komfortlösung vor allem im Altbau.
Die Behaglichkeit stellt sich schon ein, noch bevor sich die Raumluft selbst erwärmt hat. Warum bei UdiSUN der Name Programm ist, erklärt Anka Unger, Geschäftsführerin des Herstellers: „Die nur 0,4 Millimeter dünnen Carbonbahnen werden mit 36 Volt Niederspannung betrieben. Die sanfte Infrarot-Strahlungswärme trifft direkt auf den menschlichen Körper und die Oberflächen im Raum, vergleichbar mit wärmenden Sonnenstrahlen und ohne Staubaufwirbelungen.“

Der Hauptheizung mal eine Pause gönnen
Das System ist als flinke Ergänzung zur bestehenden Hauptheizung konzipiert. Denn wassergeführte Heizkörper oder dicke Bodenaufbauten brauchen oft Stunden und viel Energie, um auf Touren zu kommen. In schlecht gedämmten Altbauten tun sie sich zudem oft schwer, die Räume auf ein ausreichendes Temperaturniveau zu bringen. Klassische Heizlüfter und -strahler sind meist ineffiziente Stromfresser und nur eine Notlösung, da sie Räume nur punktuell überhitzen. Auch für den temporären Einsatz in Räumen wie Gäste- oder Arbeitszimmern bietet sich die Folienheizung an. Hier kann die Hauptheizung oft sogar ausgeschaltet bleiben. Das spart Betriebskosten und wertvolle Energie.

Kombination mit Holzfaserdämmung als i-Tüpfelchen
Damit UdiSUN ihr Potenzial voll auszuschöpfen kann, empfiehlt Anka Unger die Kombination mit der schlanken Holzfaser-Innendämmung Udi IN 2cm. Die Holzfasern fungieren als effizienter Wärmespeicher und sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf der Wand. Gleichzeitig regulieren sie die Raumluftfeuchtigkeit und transportieren Feuchtigkeit an der Außenwand kapillar ab. Das beugt Schimmelbildung effektiv vor. Bei einer äußerst geringen Aufbauhöhe von insgesamt nur rund 25 Millimetern geht praktisch kein wertvoller Wohnraum verloren.

Schnelle und einfache Montage 
Die leichten Carbonbahnen werden einfach und ohne Dübel in ein Spachtelbett eingelegt und lassen sich flexibel an Decken, Wänden und Dachschrägen anbringen. Das System arbeitet rein elektrisch, somit entfallen aufwendige Rohrleitungen und das Risiko von Leckagen. Die Bahnen sind zudem so robust, dass man sie zum späteren Befestigen von Bildern oder Regalen bedenkenlos durchbohren kann.

Verschleiß- und wartungsfreies System
Ein großer Vorteil zeigt sich im laufenden Betrieb: Es gibt weder Verschleißteile noch fällt der sonst übliche Aufwand für Schornsteinfeger oder hydraulischen Abgleich an. Fachgerecht installiert, arbeitet die Carbon-Flächenheizung über Jahrzehnte zuverlässig und ohne jeden Wartungsaufwand. Informationen unter www.udidammsysteme.de.
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Bilder 
1-Flinke-Folienheizung_Schema: Dünne Carbon-Folienheizungen liefern quasi auf Knopfdruck angenehme Strahlungswärme da, wo sie gerade gebraucht wird. Kombiniert mit einer schlanken Holzfaserinnendämmung bilden sie eine hocheffiziente Komfortlösung vor allem im Altbau. (Foto: UdiDämmsysteme)

2-Flinke-Folienheizung_Zuschnitt: Zuschneiden der 60 Zentimeter breiten und bis zu drei Meter langen Heizbahnen. (Foto: UdiDämmsysteme)

3-Flinke-Folienheizung_einspachteln: Die leichten Carbonbahnen werden einfach und ohne Dübel in ein Spachtelbett eingelegt. (Foto: UdiDämmsysteme)

4-Flinke-Folienheizung_Montage-Decke: Die Heizbahnen lassen sich flexibel an Decken, Wänden und – wie hier – Dachschrägen anbringen. (Foto: UdiDämmsysteme)

5-Flinke-Folienheizung-Daemmung: Für maximale Effizienz empfiehlt sich die Kombination der Folienheizung mit einer schlanken Holzfaser-Innendämmung. Sie speichert die Wärme, sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf der Wand und reguliert die Raumluftfeuchtigkeit. (Foto: UdiDämmsysteme)

6-Flinke-Folienheizung_anschliessen: Das System arbeitet rein elektrisch, somit entfallen aufwendige Rohrleitungen und das Risiko von Leckagen. (Foto: UdiDämmsysteme)

7-Flinke-Folienheizung_fertiges-Bad: Ideal vor allem in kleinen Räumen: Durch die mit nur rund 25 mm äußerst geringe Aufbauhöhe geht praktisch kein wertvoller Wohnraum verloren. (Foto: UdiDämmsysteme)
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