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Flächenheizung zum Aufspachteln
Carbon-Heizbahnen liefern schnelle Strahlungswärme bei minimaler Aufbauhöhe

Mit dem Carbon-Heizsystem UdiSUN steht der TGA-Branche eine reaktionsschnelle Infrarot-Flächenheizung zur Verfügung. Das System dient vor allem als flexible Ergänzung für bestehende Hauptheizungen, kann aber auch zum Beheizen ganzer Wohnungen genutzt werden. In Kombination mit einer schlanken Holzfaser-Innendämmung entsteht eine energetisch effiziente Komfortlösung insbesondere für den Altbau.

Kurze Reaktionszeit
Die nur 0,4 Millimeter dünnen Carbon-Heizbahnen liefern auf Knopfdruck sofortige Wärme genau dort, wo sie gebraucht wird. Als reaktionsschnelle Ergänzung eignet sich das System für den temporären Einsatz in Räumen wie Gäste- oder Arbeitszimmern. Hier kann die Hauptheizung oft komplett ausgeschaltet bleiben, was angesichts steigender Energiekosten eine spürbare Entlastung bringt.

Besonders effizient mit Holzfaser-Innendämmung
Die bestmögliche Energieeffizienz erzielt man durch Kombination mit der nur 20 mm dicken Holzfaser-Innendämmung Udi IN 2cm. Diese speichert die Wärme aktiv, sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf der Wandoberfläche und reguliert die Raumluftfeuchtigkeit, was das Schimmelrisiko minimiert. Einschließlich Spachtelbett beträgt die Gesamt-Aufbauhöhe lediglich rund 25 Millimeter, sodass praktisch kein Wohnraum verloren geht.

Einfache, dübellose Montage im Spachtelbett
Die leichten Carbonbahnen werden ohne Dübelbefestigung in ein Spachtelbett eingelegt. Sie lassen sich flexibel an Wänden, Decken oder Dachschrägen anbringen. Da keine Rohrleitungen verlegt werden müssen, entfällt das Risiko von Leckagen und Wasserschäden.

Sicher, verschleiß- und wartungsfrei
Das System arbeitet rein elektrisch mit 36 Volt Niederspannung und nahezu ohne Staubaufwirbelungen. Aufgrund des Verzichts auf mechanisch bewegliche Teile ist die Carbon-Flächenheizung absolut verschleiß- und wartungsfrei. Es fallen weder Kosten für den Schornsteinfeger noch Aufwand für einen hydraulischen Abgleich an. Fachgerecht installiert, arbeitet das System über Jahrzehnte hinweg zuverlässig und betriebssicher.
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Bilder 
1-Flaechenheizung-aufspachteln_Schema: Dünne Carbonbahnen liefern blltzschnell angenehme Strahlungswärme. Kombiniert mit einer schlanken Holzfaserinnendämmung bilden sie eine hocheffiziente Komfortlösung vor allem im Altbau. (Foto: UdiDämmsysteme)

2-Flaechenheizung-aufspachteln_Zuschnitt: Zuschneiden der 60 Zentimeter breiten und bis zu drei Meter langen Heizbahnen. (Foto: UdiDämmsysteme)

3-Flaechenheizung-aufspachteln_einspachteln: Die leichten Carbonbahnen werden einfach und ohne Dübel in ein Spachtelbett eingelegt. (Foto: UdiDämmsysteme)

4-Flaechenheizung-aufspachteln_Montage-Decke: Die Heizbahnen lassen sich flexibel an Decken, Wänden und – wie hier – Dachschrägen anbringen. (Foto: UdiDämmsysteme)

5-Flaechenheizung-aufspachteln_Daemmung: Für maximale Effizienz empfiehlt sich die Kombination mit einer schlanken Holzfaser-Innendämmung. Sie speichert die Wärme, sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf der Wand und reguliert die Raumluftfeuchtigkeit. (Foto: UdiDämmsysteme)

6-Flaechenheizung-aufspachteln_anschliessen: Das System arbeitet rein elektrisch, somit entfallen aufwendige Rohrleitungen und das Risiko von Leckagen. (Foto: UdiDämmsysteme)

7-Flaechenheizung-aufspachteln_fertiges-Bad: Ideal vor allem in kleinen Räumen: Durch die mit nur rund 25 mm äußerst geringe Aufbauhöhe geht praktisch kein wertvoller Wohnraum verloren. (Foto: UdiDämmsysteme)
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