Treppe undercover

Seitliche Holzlamellen lassen Stufen und Geländer dezent in den Hintergrund treten

*(pr-jaeger)* Treppen können ein richtiger Hingucker sein: Raffiniert gewendelte Aufgänge und dekorative Geländer avancieren optisch zum Mittelpunkt eines Raumes. Doch das passt nicht in jede Wohnung: Ein Beispiel, wie Treppenaufgänge dezent in den Hintergrund treten, ist die Leistentreppe Claustra, die die Treppenmeister-Partnergemeinschaft jetzt entwickelt hat.

Diese Treppe gibt sich bedeckt: Seitlich verlaufende Holzleisten, die von der Decke bis mindestens unter die Stufen reichen, lassen den Aufgang dahinter nur noch schemenhaft erkennen. Die Leisten können mehr oder weniger schmal ausfallen: Je nach erforderlicher Statik sind flache und breite (60 x 26 Millimeter) oder schmale und tiefe (30 x 44 Millimeter) Leisten möglich. "Die Stufen werden direkt in der Wand eingelagert und auf der anderen Seite über die Leisten abgehängt", so Thomas Köcher, Geschäftsführer der Treppenmeister-Partnergemeinschaft zur Konstruktion. "Es sind deswegen mindestens zwei Leisten je Stufe nötig – jeweils an der Vorder- und der Hinterkante."

Im Raum selbst werden die Lamellen zum gestalterischen Element: Sie bilden eine eigene Wand, die für klare Linien und Strukturen sorgt. Die Länge der Bretter kann variieren: Wenn die Leisten gerade bis unter die Stufen reichen und sich farblich vom Hintergrund abheben, ergibt sich optisch ein attraktives Muster.

Reichen die Leisten bis zum Boden, haben sie einen praktischen Effekt: Sie kaschieren optisch dann auch alles, was unterhalb der Treppe aufbewahrt wird. So entsteht ein zusätzlicher Stauraum für Kisten, Kommoden und Regale.

*(1.671 Zeichen inkl. Leerzeichen)*

-----------------------------------------------------------------------------------------------

***Bildtexte*** *(Bildquelle: Treppenmeister)*

***Leistentreppe-Claustra-1*:** *Diese Treppe gibt sich bedeckt: Seitlich verlaufende Holzleisten lassen den Treppenaufgang dezent in den Hintergrund treten.*

***Leistentreppe-Claustra-2:*** *Wenn die Leisten gerade bis unter die Stufen reichen und sich farblich vom Hintergrund abheben, ergibt sich optisch ein attraktives Muster.*

***Leistentreppe-Claustra-3:*** *Reichen die Leisten bis zum Boden, kaschieren sie optisch alles, was unterhalb der Treppe aufbewahrt wird.*

***Leistentreppe-Claustra-4:*** *Im Raum werden die Lamellen zum gestalterischen Element: Sie bilden eine eigene Wand, die für klare Linien und Strukturen sorgt.*

***Leistentreppe-Claustra-5:*** *Die Länge der Leisten ist variabel. Praktisch: Es entsteht zusätzlicher Stauraum.*

***Leistentreppe-Claustra-6:*** *Die Stufen werden direkt in der Wand eingelagert und auf der anderen Seite über die Leisten abgehängt.*

*Treppenmeister GmbH*

*Emminger Straße 38*

*71131 Jettingen*

*Tel.: +49 (0) 7452 / 886 446*

*E-Mail: info@treppenmeister.com*

*www.treppenmeister.com*

Bildverwendung nur unter Nennung der Bildquelle: **Treppenmeister**

Pressekontakt/Belegexemplare

**JÄGER Management**

**Kettelerstraße 31**

**97222 Rimpar**

**mail@pr-jaeger.de**