Stumpfe Holzböden chemiefrei auffrischen

*(pr-jaeger)* Vor allem geölte Holzböden verlieren mit der Zeit an Frische. Über die natürliche Maserung legt sich ein Grauschleier, gegen den auch mit feuchtem Wischen nicht mehr anzukommen ist. Was sich ohnehin nicht empfiehlt, da das Naturmaterial weder Wasser noch Allzweckreiniger verträgt.

"Alle paar Jahre empfiehlt sich eine Grundreinigung mit einem Intensivreiniger speziell für Holz aus natürlichen Inhaltsstoffen. Die Grundreinigung kommt gerade bei Renovierungen als Alternative zum Abschleifen des Parketts infrage“, sagt Farbenexperte Frank Lipfert von Natural-Naturfarben.

Und so geht`s: Den Intensivreiniger im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen, die Lösung mit dem Schwamm großzügig auf das Parkett träufeln und mit der Einscheibenmaschine einmassieren. Für 40 Quadratmeter Fläche sind etwa zwei Liter Intensivreiniger nötig. Bereits nach einer Minute beginnen sich Schmutz und altes Öl aus dem Holz zu lösen.

Am Ende mit dem Nasssauger oder dem Wischmopp das Schmutzwasser von der Oberfläche und aus den Fugen entfernen. Diesen Arbeitsgang sollte man zwei- bis dreimal wiederholen und zum Schluss noch einmal die komplette Bodenfläche mit klarem Wasser nachwischen.

Nach dem Trocknen weist das Parkett wieder einen deutlich helleren Farbton auf. Um das Holz widerstandsfähig zu machen und nachhaltig zu pflegen, sollte es nach dem Reinigen unbedingt geölt werden. Dadurch bekommt es auch seine ursprüngliche frische Farbe zurück. Lipfert empfiehlt dafür spezielle Pflegewachsöle. Wichtig: Nach 20 Minuten die komplette Fläche mit einem frischen Pad nachpolieren, um überschüssiges Öl zu entfernen, bevor es aushärtet und einen klebrigen Film verursacht.

*(1.710 Zeichen inklusive Leerzeichen)*

*----------------------------------------------------------------------------------------*

*Bildtexte:*

*Holzboden-reinigen-1: Vor allem geölte Parkettböden verlieren mit der Zeit an Frische. Alle paar Jahre empfiehlt sich eine Grundreinigung mit einem natürlichen Intensivreiniger speziell für Holz. (Foto: Natural-Farben.de)*

*Holzboden-reinigen-2: Nach dem Reinigen sollte das Holz geölt werden. Dadurch bekommt es auch seine ursprüngliche frische Farbe zurück. (Foto: Natural-Farben.de)*

*Holzboden-reinigen-3: Spezielle Pflegewachsöle machen den Boden widerstandsfähig und verändern die natürliche Holzfarbe kaum. (Foto: Natural-Farben.de)*

*Holzboden-reinigen-4: Alter Boden in neuem Glanz. Die Grundreinigung kommt bei Renovierungen als Alternative zum Abschleifen des Parketts infrage. (Foto: Natural-Farben.de)*

*Holzboden-reinigen-5: Nach 20 Minuten sollte die komplette Fläche mit einem frischen Pad nachpoliert werden, um überschüssiges Öl zu entfernen. (Foto: Natural-Farben.de)*

*Holzboden-reinigen-6: Bereits nach einer Minute beginnen sich Schmutz und altes Öl aus dem Holz zu lösen. (Foto: Natural-Farben.de)*

*Holzboden-reinigen-7: Grauschleier, ade. Nach der Grundreinigung und der Behandlung mit Pflegewachsöl bekommt das Holz seine ursprüngliche Maserung zurück. (Foto: Natural-Farben.de)*

*Holzboden-reinigen-8: Für 40 Quadratmeter Fläche sind etwa zwei Liter Intensivreiniger nötig. (Foto: Natural-Farben.de)*

*Holzboden-reinigen-9: Spezielle Pflegewachsöle machen den Holzboden widerstandsfähig und verändern die natürliche Holzfarbe kaum. (Foto: Natural-Farben.de)*

----------------------------------------------------------------------------------------

Natural-Farben.de  
Lipfert u. Co. e.K.  
Wöhrdstraße 44  
D-96215 Lichtenfels  
Tel.: (0049) 0 95 71 – 36 16  
E-Mail: kontakt@natural-farben.de

----------------------------------------------------------------------------------------

Pressekontakt:

**JÄGER Management**

**Kettelerstraße 31**

**97222 Rimpar**

**mail@pr-jaeger.de**