Stumpfe Holzböden chemiefrei auffrischen

*(pr-jaeger)* Vor allem geölte Holzböden verlieren mit der Zeit an Frische. Über die natürliche Maserung legt sich ein Grauschleier, gegen den auch mit feuchtem Wischen nicht mehr anzukommen ist. Was sich ohnehin nicht empfiehlt, da das Naturmaterial weder Wasser noch Allzweckreiniger verträgt.

"Alle paar Jahre empfiehlt sich eine Grundreinigung mit einem Intensivreiniger aus natürlichen Inhaltsstoffen, der speziell für Holz gedacht ist, sagt Farbenexperte Oskar Scherzenlehner von Natural Naturfarben aus Leonding.

Benötigt wird dafür eine Einscheiben-Poliermaschine mit grünem Polyester-Pad, ein Wischmopp aus Baumwolle, ein Nasssauger, ein Eimer lauwarmes Wasser und ein Schwamm mit einer grünen aufgerauten Seite.

Und so geht`s: Der Intensivreiniger wird im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt, die Lösung mit dem Schwamm großzügig auf das Parkett geträufelt und mit der Einscheibenmaschine einmassiert. Für 40 Quadratmeter Fläche sind etwa zwei Liter Intensivreiniger nötig. Bereits nach einer Minute beginnen sich Schmutz und altes Öl aus dem Holz zu lösen. Bedenken, dass sich das Holz dabei zu sehr mit Wasser vollsaugt und Schaden nimmt, kann Scherzenlehner zerstreuen: "In den tieferen Schichten des Bodens ist genug Öl vorhanden, um das Holz zu schützen."

Am Ende entfernt der Nasssauger das Schmutzwasser von der Oberfläche und aus den Fugen des Parketts. Das funktioniert aber auch mit dem Wischmopp. Diesen Arbeitsgang sollte man zwei- bis dreimal wiederholen und zum Schluss noch einmal die komplette Bodenfläche mit klarem Wasser nachwischen.

Nach dem Trocknen weist das Parkett wieder einen deutlich helleren Farbton auf. Um das Holz widerstandsfähig zu machen und nachhaltig zu pflegen, sollte das Holz nach dem Reinigen unbedingt geölt werden. Dadurch bekommt es auch seine ursprüngliche frische Farbe zurück. Scherzenlehner empfiehlt dafür spezielle Pflegewachsöle. Sie machen den Boden widerstandsfähig und verändern die natürliche Holzfarbe kaum.

Auch beim Nachölen lohnt sich der Einsatz der Einscheiben-Maschine zum Einpolieren. Einfacher geht es zu zweit, um Randbereiche und Innenfläche parallel zu bearbeiten und Ansatzspuren zu vermeiden. Wichtig: Nach 20 Minuten sollte die komplette Fläche mit einem frischen Pad nachpoliert werden, um überschüssiges Öl zu entfernen, bevor es aushärtet und einen klebrigen Film verursacht.

"Die Grundreinigung kommt gerade bei Renovierungen als Alternative zum Abschleifen des Parketts infrage", sagt Scherzenlehner. Weitere Tipps für die natürliche Reinigung und Pflege geölter und gewachster Holzflächen finden sich in der Natural-Pflegefibel.

*(2.649 Zeichen inklusive Leerzeichen)*

*Bildtexte:*

*Holzboden-reinigen-1: Vor allem geölte Parkettböden verlieren mit der Zeit an Frische. Alle paar Jahre empfiehlt sich eine Grundreinigung mit einem natürlichen Intensivreiniger speziell für Holz. (Foto: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-reinigen-2: Nach dem Reinigen sollte das Holz geölt werden. Dadurch bekommt es auch seine ursprüngliche frische Farbe zurück. (Foto: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-reinigen-3: Spezielle Pflegewachsöle machen den Boden widerstandsfähig und verändern die natürliche Holzfarbe kaum. (Foto: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-reinigen-4: Alter Boden in neuem Glanz. Die Grundreinigung kommt bei Renovierungen als Alternative zum Abschleifen des Parketts infrage. (Foto: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-reinigen-5: Nach 20 Minuten sollte die komplette Fläche mit einem frischen Pad nachpoliert werden, um überschüssiges Öl zu entfernen. (Foto: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-reinigen-6: Bereits nach einer Minute beginnen sich Schmutz und altes Öl aus dem Holz zu lösen. (Foto: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-reinigen-7: Grauschleier, ade. Nach der Grundreinigung und der Behandlung mit Pflegewachsöl bekommt das Holz seine ursprüngliche Maserung zurück. (Foto: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-reinigen-8: Für 40 Quadratmeter Fläche sind etwa zwei Liter Intensivreiniger nötig. (Foto: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-reinigen-9: Spezielle Pflegewachsöle machen den Holzboden widerstandsfähig und verändern die natürliche Holzfarbe kaum. (Foto: Natural Naturfarben)*

----------------------------------------------------------------------------------------

Natural Naturfarben   
A-4060 Leonding

Paschinger Straße 32   
Tel.: +43/732/67 00 21

www.natural.at  
E-Mail: office@natural.at

----------------------------------------------------------------------------------------

Pressekontakt:

**JÄGER Management**

**Kettelerstraße 31**

**97222 Rimpar**

**mail@pr-jaeger.de**