Holzböden im Bad richtig pflegen

Mit Natur-Öl behandelt sind sie gut vor Nässe geschützt

Beim Gedanken an einen Holzboden im Badezimmer kommt oft Skepsis auf. Viele fürchten, dass Wasserspritzer sofort Flecken hinterlassen. Doch richtig geölt sind Holzoberflächen im Bad gegen eindringendes Wasser gut gewappnet.

Das Problem: Dringt Feuchtigkeit in die Dielen ein, reagiert sie chemisch mit der im Holz enthaltenen Gerbsäure. Um das zu verhindern, empfiehlt Oskar Scherzenlehner von Natural Naturfarben, das Holz nacheinander mit zwei verschiedenen Ölen zu behandeln: Der erste Auftrag erfolgt mit Parkett- und Fußboden-Öl, das tief ins Holz eindringt. Es wird anschließend mit dem Lappen oder – bei größeren Flächen - mit einer Einscheiben-Maschine einpoliert. Nach 24 Stunden folgt der zweite Auftrag mit Tec-Oil. Es lässt sich auf großen Flächen am besten mit einem gröberen Pad verteilen. Nach 20 Minuten Einwirkzeit muss dann nur noch das überstehende Öl entfernt werden.

So behandelt genügt es, eventuelle Wasserspritzer auf dem Boden nach einiger Zeit aufzuwischen. Denn die Hölzer sind durch die Öle gesättigt und träge, sie quellen kaum noch. Beide Natural-Produkte sind schadstofffrei, so dass die Natürlichkeit des Holzes erhalten bleibt. Sollten sich z.B. durch Seifenreste oder Zahnputzbecherrand einmal Verfärbungen bilden, lassen die sich mit Holzauffrischer Antigrau und Tec-Oil jederzeit problemlos wieder entfernen.

Um den Imprägnierschutz dauerhaft aufrechtzuerhalten, sollte man die Oberflächen einmal jährlich mit Tec-Oil behandeln.

*(1.548 Zeichen inklusive Leerzeichen)*

---------------------------------------------------------------------------------------

*Bilder:*

*Holzboden-Badezimmer-1: Holzböden im Badezimmer strahlen Wärme aus und fühlen sich barfuß angenehm an. (Bild: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-Badezimmer-2: Die Keramik von Waschbecken und Wanne ergeben in Kombination mit Holz einen ansprechenden Materialmix. (Bild: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-Badezimmer-3: Richtig geölt sind Holzoberflächen im Bad gegen eindringendes Wasser gut gewappnet. (Bild: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-Badezimmer-4: Um zu verhindern, dass Waser in den Holzboden eindringt und mit der Gerbsäure reagiert, sollte man das Holz nacheinander mit zwei verschiedenen Ölen behandeln. (Bild: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-Badezimmer-5: So behandelt genügt es, Wasserspritzer auf dem Boden nach einiger Zeit aufzuwischen. Denn die Hölzer sind durch die Öle gesättigt und quellen kaum noch. (Bild: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-Badezimmer-6: Der Auftrag des Parkett- und Fußbodenöls geht leicht und schnell vonstatten. Das Einpolieren erfolgt dann mit dem Lappen oder bei größeren Flächen mit einer Einscheiben-Maschine. (Bild: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-Badezimmer-7: Das schadstofffreie Parkett- und Fußboden-Öl dringt tief ins Holz ein, die Natürlichkeit des Holzes bleibt erhalten. (Bild: Natural Naturfarben)*

*Holzboden-Badezimmer-8: Um den Imprägnier-Schutz dauerhaft aufrechtzuerhalten, genügt es, die Holzböden einmal jährlich mit Tec-Oil zu behandeln. (Bild: Natural Naturfarben)*

----------------------------------------------------------------------------------------

Natural Naturfarben   
Scherzenlehner Harze GmbH

A-4060 Leonding

Paschinger Straße 32   
Tel.: +43/732/67 00 21

www.natural.at  
E-Mail: office@natural.at

----------------------------------------------------------------------------------------

Pressekontakt:

**PR Jäger**

**Kettelerstraße 31**

**97222 Rimpar**

**mail@pr-jaeger.de**