Von unten nach oben

Rollläden für knifflige Fälle

*(pr-jaeger)* Rollläden laufen normalerweise von oben nach unten. Aber was tun, wenn kein Rollladenkasten über dem Fenster angebracht werden kann – sei es aus Platzmangel oder bei asymmetrischen Fensterformen? Moderne Rollladensysteme sind auch bei komplizierten Einbausituationen anpassungsfähig. Werden die Rollläden nämlich von unten nach oben geführt – also entgegen der herkömmlichen Laufrichtung – ist das gleich in mehrfacher Hinsicht sogar vorteilhaft.

„Tatsächlich finden wir immer häufiger knifflige Montagebedingungen bei der Beschattungsfrage vor“, bestätigt Experte Steffen Schanz von Schanz Rollladensysteme. Bei älteren Häusern ist oft am oberen Teil des Fensters kein Platz für einen Rollladen und den Kasten. Bei neueren Häusern kommt die vermehrte Verwendung von halbrunden, runden, mehreckigen oder sogar asymmetrischen Fensterformen dazu, was die Bedingungen für eine Rollladenlösung erschwert. In solchen Fällen werden die Rollläden von unten nach oben geführt. Vorteil: Die Rollladenkästen sind deutlich kleiner und dezenter und bringen dem Bauherrn ein deutliches Plus an Gestaltungsfreiheit. „Wir sind der wohl einzige Hersteller, der mit dieser Produktvielfalt wirklich alle Fensterformen bedienen kann“, so Schanz.

Zudem sind die kompakten Kästen besonders wartungsfreundlich, weil leicht zugänglich. Da sie am unteren Teil des Fensters montiert werden, ist in der Regel kein Gerüst notwendig, was eine problemlose Montage auch im Winter ermöglicht. Abhängig von Größe und Form sind alle Neigungswinkel und Höhen bis zu fünf Meter möglich. Die meisten Rollläden können mit einem Motorantrieb ausgestattet werden. Die Montage erfolgt zügig, ohne bauliche Veränderung und verursacht kaum Schmutz. Der nachträgliche Einbau der kompakten Rollladenkästen verhindert zudem auch den gefürchteten Wärmebrücken-Effekt, der herkömmliche Kästen zur Schwachstelle in der Wärmedämmung des Hauses machen kann. Auch Wespen und Mäuse, die die kleinste Lücke zu nutzen verstehen, fühlen sich in diesen noch oft verbauten Kästen sehr wohl.

Bei der Materialwahl empfiehlt Schanz auf jeden Fall Aluminium, das er gegenüber herkömmlichen Kunststoffvarianten klar im Vorteil sieht. Er selbst verwendet für seine Rollläden ausschließlich stranggepresste Aluminiumprofile. Sie sind äußerst langlebig und widerstandsfähig gegen Sonneneinstrahlung, starken Wind und mechanische Belastungen. Weitere Informationen unter www.rollladen.de.

*(2.480 Zeichen inkl. Leerzeichen)*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Bildtexte:*

*Rollladen-von-unten\_1:* *Bei runden Fenstern muss der Rollladen von unten nach oben laufen. Ein Vorteil ist der deutlich kleinere Rollladenkasten.*

*Rollladen-Einbruchschutz\_2: Bei modernen Häusern kommen vermehrt ungewöhnliche Fensterformen zum Einsatz. Das erhöht auch die Anforderungen an die Rollläden.*

*Rollladen-Einbruchschutz\_3: Bei Schrägrollläden ist jeder Neigungswinkel möglich.*

*Rollladen-Einbruchschutz\_4: Moderne Rollladensysteme passen sich auch kniffligen baulichen Gegebenheiten an.*

*Rollladen-von-unten\_5: Vor allem bei älteren Häusern ist am oberen Teil des Fensters häufig kein Platz für einen Rollladen und den dazugehörigen Kasten.*

*Rollladen-Einbruchschutz\_6: Auf Wunsch können die meisten Rollläden mit einem Motorantrieb ausgestattet werden.*

*Rollladen-Einbruchschutz\_7: Alurollläden sind äußerst langlebig und widerstandsfähig gegen Sonneneinstrahlung, Wind und mechanische Belastungen.*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Schanz Rollladensysteme GmbH*

*Forchenbusch 400*

*72226 Simmersfeld*

*Telefon: 07484/9291-0*

[*info@schanz.de*](mailto:info@schanz.de)

[*www.rollladen.de*](http://www.schanz.de/)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung honorarfrei

Bildverwendung nur unter Nennung der Bildquelle **"Schanz“** oder **„rollladen.de"**

Belegexemplar/PDF erbeten an:

**JÄGER Management**

**Kettelerstraße 31**

**97222 Rimpar**

**mail@pr-jaeger.de**