Wenn die Holztreppe Macken hat:

Einzelne Stufen unkompliziert austauschen

(pr-jaeger) Es ist schnell passiert: Beim Hieven von sperrigen Gegenständen über die Treppe bleibt man leicht mal an einer Stufe hängen. Manchmal ist es nur eine Delle oder ein Kratzer, der auf dem Holz zurückbleibt, manchmal ist aber auch eine ganze Ecke abgesplittert oder die Stufe bekommt einen richtigen Sprung.

Bei freitragenden Holztreppen, die in der Wand verankert sind, ist es in der Regel kein Problem, Stufen einzeln auszutauschen. Anders sieht das bei Treppen mit einer zusammenhängenden Unterkonstruktion aus: Bei solchen so genannten Wangentreppen war es bisher nicht möglich, schadhafte Stufen zu ersetzen, ohne dafür die ganze Treppe mehr oder weniger zu zerlegen. Denn die Beläge sind dort fest in die Konstruktion eingepasst: „Die Enden der Trittstufen greifen seitlich in die Nuten der tragenden Wangen“, erläutert Andrea Köcher, Geschäftsführerin der Treppenmeister-Partnergemeinschaft die Schwierigkeit.

Doch jetzt hat das Unternehmen als deutschlandweit führender Anbieter von Holztreppen auch für solche festen Unterkonstruktionen eine Möglichkeit gefunden, Stufen unkompliziert auszutauschen: Mithilfe eines Spezialbeschlages mit einem cleveren Verschraubungssystem lassen sich die beschädigten Teile mit wenigen Handgriffen lösen und durch neue ersetzen. „Das funktioniert innerhalb weniger Minuten. Wer sich für so eine Treppe entscheidet, muss nicht befürchten, dass eine schadhafte Stufe die Optik der ganzen Treppe ruiniert“, freut sich Andrea Köcher.

Fachleute für den schnellen Holzstufenwechsel finden sich in allen Regionen. Treppenmeister unterhält in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz über 100 Treppenstudios. Ein Verzeichnis der Treppenstudios gibt es auf www.treppenmeister.com.

*(1.797 Zeichen inkl. Leerzeichen)*

*(Bildquelle: Treppenmeister)*

*-----------------------------------------------------------------------------------------------*

***Bildtexte***

***Stufentausch\_1:*** *Es ist schnell passiert, dass die Treppe eine Macke hat: Beim Transport von sperrigen Gegenständen bleibt man leicht an einer Stufe hängen.*

Stufentausch\_2: Vielleicht ist es nur eine Delle oder ein Kratzer. Manchmal ist aber auch eine ganze Ecke abgesplittert oder die Stufe bekommt einen richtigen Sprung.

***Stufentausch\_3:*** *Auch bei**Wangentreppen mit fester Unterkonstruktion ist es jetzt möglich, ohne großen Aufwand schadhafte Stufen zu ersetzen.*

***Stufentausch\_4****: Der Austausch einer einzelnen Stufe dauert nur wenige Minuten.*

***Stufentausch\_5****: Da ist der Ärger schnell verflogen: Um schadhafte Stufen zu ersetzen, muss die Treppe nicht mehr zerlegt werden.*

***Stufentausch\_6****: Vorbei die Zeiten, dass eine beschädigte Stufe die Optik der ganzen Treppe ruiniert.*

***Stufentausch\_7****: Mithilfe eines Spezialbeschlages mit einem cleveren Verschraubungssystem lassen sich die beschädigten Teile schnell ersetzen.*

*-----------------------------------------------------------------------------------------------*

*Treppenmeister GmbH*

*Emminger Straße 38*

*71131 Jettingen*

*Tel.: +49 (0) 7452 / 886 446*

*info(at)treppenmeister.com*

[*www.treppenmeister.com*](http://www.treppenmeister.com)

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung honorarfrei

Bildverwendung nur unter Nennung der Bildquelle: **Treppenmeister**

Belegexemplar bzw. PDF erbeten an:

**JÄGER Management**

**Kettelerstraße 31**

**97222 Rimpar**

**E-Mail:** [mail@pr-jaeger.de](mailto:mail@pr-jaeger.de)