Treppe ahoi

Mit einem Materialmix aus Holz, Edelstahl und Glas verbreitet die Systemtreppe luftige Leichtigkeit

(pr-jaeger) Die Systemtreppe mit einem Materialmix aus Holz, Glas und Edelstahl bringt ein Gefühl von Weite und Freiheit in die Wohnung.

Sie wirkt durch ihre freitragende Konstruktion schwerelos. Denn die Stufen sind bei der Systemtreppe von Treppenmeister nur an einer Seite mit Stahlbolzen in der Wand verankert.

Den nötigen Halt gewährleistet ein Reling-Geländer aus Edelstahl in Kombination mit einem Handlauf aus Holz. Die Handläufe sind an Brüstung und Galerie quer gelegt, um die Spannweite von elf laufenden Metern stabil zu überbrücken. Die Füllung besteht aus acht Millimeter starkem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

Die Treppenstufen samt Holzdistanzen, die Handläufe und die Einfassung der Brüstung sind aus Holz. Die Stufen aus Eiche setzen das Material so natürlich wie möglich in Szene. Um diesen Effekt weiter zu intensivieren, wird die Oberfläche gebürstet und gewachst.

*(1.000 Zeichen inkl. Leerzeichen)*

-----------------------------------------------------------------------------------------------

***Bilder***

***Treppe-Materialmix-1*:** *Mit ihrem Materialmix bringt die Systemtreppe ein Gefühl von Weite und Freiheit in die Wohnung. (Bild: Treppenmeister)*

***Treppe-Materialmix-2:*** *Die**Stufen samt Holzdistanzen, die Handläufe und die Einfassung der Brüstung sind aus Holz. (Bild: Treppenmeister)*

***Treppe-Materialmix-3:*** *Das Reling-Geländer ist aus Edelstahl, für die Füllung wird ein acht Millimeter starkes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) verwendet. (Bild: Treppenmeister)*

***Treppe-Materialmix-4:*** *Die Treppe wirkt durch ihre freitragende Konstruktion schwerelos. (Bild: Treppenmeister)*

***Treppe-Materialmix-5*:** *Die Stufen sind nur an einer Seite mit Stahlbolzen in der Wand verankert. Dadurch kommt dem Geländer statisch eine besondere Bedeutung zu. (Bild: Treppenmeister)*

-----------------------------------------------------------------------------------------------

*Treppenmeister GmbH*

*Emminger Straße 38*

*71131 Jettingen*

*Tel.: +49 (0) 7452 / 886 446*

*E-Mail: info@treppenmeister.com*

*www.treppenmeister.com*

Pressekontakt/Belegexemplare:

**JÄGER Management**

**Kettelerstraße 31**

**97222 Rimpar**

**mail@pr-jaeger.de**