Haustürgespräche in ihrer schönsten Form

Traditionelle zweiflügelige Klöntüren für Alt- und Neubau

Sie sind typisch für den Norden – und erfreuen sich inzwischen auch in südlicheren Gefilden immer größerer Beliebtheit. Schließlich hält man überall gern mal an der Haustür einen nachbarschaftlichen Plausch. Dieser „Klönschnack“ gibt den zweigeteilten Türen, bei denen sich der obere Flügel separat öffnen lässt, ihren Namen. Doch die traditionsreichen Klöntüren sind auch praktisch. So kann man bedenkenlos die Wohnung lüften, ohne dass Kleinkinder oder Haustiere unbemerkt entwischen können. Sie sind als Haus-, Seiten- oder Terrassentür nutzbar.

„Die klassische dänische Variante wird aus Kernholz der Kiefer gefertigt und öffnet nach außen, es gibt sie aber auch nach innen öffnend“, erklärt Katharina Opgenorth-Brand von Frovin. Die Schreinerin und Betriebswirtin ist auf authentische Fenster und Türen für Altbausanierung, Denkmalpflege und Neubau spezialisiert.

Die deutschen Ausführungen sind ein- und auswärtsöffnend und auch in den Holzarten Eiche und Douglasie erhältlich. Das langfaserige Douglasienholz besitzt eine hohe Festigkeit, ist wenig anfällig für Schädlinge und sehr witterungsbeständig. Der hohe Harzgehalt schützt vor Schimmel und Fäulnis. Bei der Auswahl der Hölzer achtet Frovin auf nachhaltige Forstwirtschaft.

Die Klöntüren sind Unikate und können individuell gestaltet werden, z.B. mit einem werksseitigen per Hand aufgebrachten Anstrich mit Kreidezeit-Standölfarben, der die Türen noch wertbeständiger und pflegeleichter macht.

Auswärts öffnende Klöntüren bietet Frovin auch in Holz-Alu-Version an, die an der Außenseite mit einer Alu-Schale versehen ist und sich mit ihrer höheren Widerstandsfähigkeit v.a. für die Witterungsseite empfiehlt. „Diese Variante ist v.a. in Süddeutschland und Österreich beliebt“, so Katharina Opgenorth-Brand.

Alle Türen sind mit modernem Wärme- und Schallschutz ausgestattet. Optional gibt es sie mit Dreifachverglasung, mit erhöhter Sicherheitsausstattung, komplett geschlossen, halb oder ganz verglast und mit verschiedenen Griffen und Schwellen.

Bei der Planung hilft der Klöntür-Konfigurator von Frovin. Er bietet eine Fülle an Möglichkeiten, um für jeden Wohnstil und alle Anforderungen die optimale Tür zu finden. Den Einbau übernehmen geschulte lokale Schreinerbetriebe, die auch beim Planen beratend zur Seite stehen.

*(2.380 Zeichen inkl. Leerzeichen)*

------------------------------------------------------------------------------------------

*Bildtexte*

*Daenische-Kloentuer-1: Zweigeteilte Klöntüren sind ideal für einen nachbarschaftlichen Plausch. Die klassische dänische öffnet nach außen. (Bild: Frovin)*

*Daenische-Kloentuer-2:* *Dänische Klöntüren werden aus Kiefernkernholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt. (Bild: Frovin)*

*Daenische-Kloentuer-3: Die Klöntüren sind Unikate und als Haus-, Seiten- oder Terrassentür nutzbar. (Bild: Frovin)*

*Daenische-Kloentuer-4: Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: Ein werksseitig von Hand aufgebrachter Farbanstrich ist in allen RAL-Farben möglich und macht die Türen noch wertbeständiger und pflegeleichter. (Bild: Frovin)*

*Deutsche-Kloentuer-1: Die deutschen Ausführungen sind sowohl ein- als auch auswärtsöffnend und auch in den Holzarten Eiche und Douglasie erhältlich. (Bild: Frovin*

*Deutsche-Kloentuer-2: Alle Türen sind mit einem modernen Wärme- und Schallschutz ausgestattet. Optional gibt es sie komplett geschlossen, halb oder ganz verglast und mit verschiedenen Griffen und Schwellen. (Bild: Frovin)*

*Deutsche-Kloentuer-3: Klöntüren sind kommunikationsfördernd und praktisch: So kann man bedenkenlos die Wohnung lüften, ohne dass Kleinkinder oder Haustiere unbemerkt entwischen können. (Bild: Frovin)*

------------------------------------------------------------------------------------------

*Frovin GmbH*

*Breite Straße 23*

*40670 Meerbusch-Osterath*

*Tel. 02159 / 91670*

*E-Mail: info@frovin.de*

Pressekontakt

PR Jäger

Kettelerstraße 31

97222 Rimpar

mail@pr-jaeger.de