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Naturbaustoffhersteller HAGA hat sein Lehm-Kalksystem um einen Deckputz für den Innenbereich erweitert, der die Vorteile beider Baustoffe in sich vereint. Der neue, rein mineralische Hybridputz ist gebrauchsfertig und erreicht durch den hohen pH-Wert des Kalks nach Herstellerangaben auch ohne chemische Konservierungsmittel eine Haltbarkeit von circa einem Jahr.
Der Lehm-Kalk-Deckputz wurde von HAGA-Baubiologen entwickelt und macht sich sowohl die feuchtigkeitsregulierende Wirkung des Lehms als auch die mechanische Belastbarkeit und schimmelhemmende Alkalität des Kalks zunutze. Er erzeugt eine ästhetische, natürlich-matte Wandoberfläche. Aufgrund des minimalen Kalkanteils ist der Primärenergieaufwand für die Herstellung sehr gering.
Als Untergrund eignen sich mineralische Untergründe wie HAGA Kalk- und Lehmgrundputze und herkömmliche Kalkzement- oder Gipsgrundputze. Empfohlen ist ein Voranstrich mit HAGA-Mineralputzgrundierung. Der Auftrag des gut modellierbaren Putzes erfolgt - glattgestrichen oder strukturiert - per Kelle oder Traufel. Ideal für die einfache Renovierung schadhafter Stellen oder Flecken: Der Deckputz ist durch den hohen Lehmanteil reversibel, kann also mit Wasser wieder angelöst und neu verspachtelt werden.
Der naturweiße Lehm-Kalk-Deckputz kann nach HAGA-Farbmusterkarte mit natürlichen Pigmenten oder Vollton- und Abtönfarben in allen Farbtönen und -nuancen eingefärbt werden. Er ist in Eimern à 10 kg und 20 kg erhältlich.
(1.492 Zeichen inkl. Leerzeichen)   
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Bildtexte
Lehm-Kalk-Deckputz-1: Der neue gebrauchsfertige Deckputz verbindet die Vorteile von Lehm und Kalk. Der Auftrag erfolgt per Kelle oder Traufel. (Bild: Haga)

Lehm-Kalk-Deckputz-2: Die feuchtigkeitsregulierende Wirkung des Lehms sowie die schimmelhemmende Alkalität des Kalks prädestinieren den Putz für den Einsatz in Feuchträumen. (Bild: Haga)

Lehm-Kalk-Deckputz-3: Der rein mineralische Hybridputz erzeugt eine ästhetische, natürliche-matte Wandoberfläche. (Bild: Haga)

Lehm-Kalk-Deckputz-4: Der Lehm-Kalk-Deckputz kann nach Farbmusterkarte mit natürlichen Pigmenten oder Vollton- und Abtönfarben in allen Farbtönen und -nuancen eingefärbt werden. (Bild: Haga)

Lehm-Kalk-Deckputz-5: HAGA Lehm-Kalk-Deckputz in Naturweiß ist in Eimern à 10 kg und 20 kg erhältlich. (Bild: Haga)
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