Wie am Schnürchen - Treppe mit Strahlkraft

Die neongelbe Schnur würde beim Verpacken von Kartons bestimmt gute Dienste leisten. Oder als Schlagschnur beim Mauern, beim Klettern und als Abspannleine für Zelte. Doch bei der Treppe Cordis entwickelt sie als Geländerfüllung eine ganz eigene Strahlkraft.

Ein deutsch-französisches Designer-Team hat das Geländer mit den spitz zulaufenden Schnüren entworfen – extra zum 50-jährigen Bestehen der Treppenmeister-Partnergemeinschaft. "Dieser Entwurf zeigt, wie groß die Bandbreite und die Gestaltungsfreiheit im Treppenbau heute sind", sagt Treppenmeister-Geschäftsführer Thomas Köcher. Der größten Treppenbau-Gemeinschaft Europas gehören mehr als 100 selbständige Schreinerbetriebe an.

Die Wangentreppe „Cordis“ passt ideal zu einem skandinavischen Wohnstil oder einer Loftwohnung. Denn mit ihrem Flachstahlgeländer im T-Profil und einer schlanken 13-Millimeter-Loftwange ist sie minimalistisch und offen gehalten. Beim Jubiläumsmodell bilden die weißen Oberflächen einen reizvollen Kontrast zu den leuchtend gelben Schnüren. Doch das Design lässt Raum für Individualität: Oberflächen und Schnüre können farblich nach persönlichen Vorlieben gestaltet werden. Wer ein anderes Treppenmodell bevorzugt, muss nicht verzichten: Das Schnurgeländer eignet sich auch für andere Treppenmeister-Modelle.

Etwas Besonderes sind auch die hellen Eschestufen „Senzu“. Ihre Oberfläche besteht aus feinen Reliefs, die in einem patentierten Verfahren ins Holz gefräst werden. Das sorgt für mehr Trittsicherheit und ein angenehmes Laufgefühl. „Es macht richtig Spaß, die Treppe barfuß auf und ab zu gehen“, verspricht Köcher. Denn die dezente Struktur stimuliert die Fußsohlen und wirkt wie eine kleine Massage.

*(1.731 Zeichen inkl. Leerzeichen)*

**-------------------------------------------------------------------------------------**

***Bilder***

Treppe-Cordis-1: Treppe mal anders: Die weißen Oberflächen bilden einen reizvollen Kontrast zu den leuchtend gelben Schnüren. Beides kann farblich auch nach persönlichen Vorlieben gestaltet werden. (Bild: Treppenmeister)

Treppe-Cordis-2: Die feinen, ins Eschenholz der Stufen gefrästen Reliefs sorgen für mehr Trittsicherheit, ein angenehmes Laufgefühl und stimulieren die Fußsohlen. (Bild: Treppenmeister)

Treppe-Cordis-3: Die Wangentreppe ist mit ihrem Flachstahlgeländer im T-Profil und einer schlanken 13-Millimeter-Loftwange minimalistisch und offen gehalten. (Bild: Treppenmeister)

--------------------------------------------------------------------------

*Treppenmeister GmbH*

*Emminger Straße 38*

*71131 Jettingen*

*Tel.: +49 (0) 7452 / 886 446*

*E-Mail: info@treppenmeister.com*

*www.treppenmeister.com*

Pressekontakt/Belegexemplare:

PR Jäger

Kettelerstraße 5

97222 Rimpar

Tel.: +49 (0) 9365 / 88 78 020

mail@pr-jaeger.de