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Energiespar-Potenzial vor der Fensterscheibe
Alu-Rollläden senken Wärmeverlust im Altbau um bis zu 40 % / Zügiger Einbau ohne Baustellenstress

Fast die Hälfte der Fenster in deutschen Wohngebäuden gilt als energetische Schwachstelle und modernisierungsbedürftig. Doch es muss nicht unbedingt gleich der aufwendige Komplettaustausch sein. Auch vor der Scheibe schlummert ein riesiges Energiesparpotenzial: Hochwertige Aluminiumrollläden werten die Glasfenster im Gebäudebestand energetisch auf – schnell und ohne Baustellenfrust.

Thermoskannen-Prinzip hält die Heizwärme drinnen
Steffen Schanz vom gleichnamigen Hersteller vergleicht den Effekt mit dem Thermoskannen-Prinzip. „Die ruhende Luftschicht zwischen Fensterglas und geschlossenem Rollladenpanzer wirkt wie eine thermische Barriere. Wichtig ist, dass der Rollladen präzise schließt. Dann können diese Systeme die Wärmeverluste an den Fenstern um bis zu 40 % reduzieren“. Dafür bietet Schanz auch für Schrägfenster oder asymmetrische Glasflächen passgenaue Lösungen.
 
Hitzeschutz bis hin zum Verzicht auf Klimaanlage
Der Energiespareffekt beschränkt sich dabei keineswegs auf die Heizperiode: Hochwertige Alu-Rollläden fangen im Sommer bis zu 90 % der Sonnenstrahlen vor dem Glas ab und lassen lediglich ein Prozent der Strahlungsenergie ins Innere. „Das kann mitunter sogar die Investition in Klimatisierungstechnik ersparen“, so Schanz. Auch heftigen Unwettern bieten die Rollläden die Stirn. Die durch Eloxieren besonders widerstandsfähigen Profile sind gegen Hagelschlag mit Schutzklasse 2 (Wintergartenrollläden) bzw. Schutzklasse 3 (Schrägrollläden) zertifiziert.

Kurze Montagezeiten ohne Baustellenstress
Pro Fenster nimmt der Rollladentausch nur circa zwei Stunden in Anspruch. Da die Montagearbeiten fast ausschließlich außen an der Fassade oder auf dem Dach stattfinden, fällt im Innenraum kaum Schmutz an.

Bis zu 20 % Förderung möglich
Für die Nachrüstung von automatisierten Sonnenschutzsystemen winkt unter bestimmten technischen Voraussetzungen eine staatliche Förderung von bis zu 20 %. Den größten Spareffekt bringt eine smarte Steuerung: Das selbstständige Öffnen und Schließen schützt die Räume auch dann vor Überhitzen oder Auskühlen, wenn niemand zuhause ist. Weitere Informationen unter www.rollladen.de.
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Bilder
Rolllaeden-gg-Waermeverluste-1: Fast die Hälfte der Fenster in deutschen Wohngebäuden gilt als energetische Schwachstelle. Doch um die Heizkosten signifikant zu senken, muss es nicht unbedingt der aufwendige Komplettaustausch sein. (Foto: Schanz)

Rolllaeden-gg-Waermeverluste-2: Hochwertige Aluminiumrollläden werten die Glasfenster im Gebäudebestand energetisch und auch optisch auf. (Foto: Schanz)

Rolllaeden-gg-Waermeverluste-3: Thermoskannen-Prinzip: Die ruhende Luftschicht zwischen Fensterglas und geschlossenem Rollladenpanzer wirkt wie eine thermische Barriere. (Foto: Schanz)

Rolllaeden-gg-Waermeverluste-4: Aluminiumrollläden können den Wärmeverlust im Altbau um bis zu 40 % senken. (Foto: Schanz)

[bookmark: _Hlk240894170]Rolllaeden-gg-Waermeverluste-5: Wichtig ist, dass der Rollladen präzise schließt. Auch für individuelle Verglasungen wie Schräg- oder Rundfenster gibt es passgenaue Lösungen. (Foto: Schanz)

Rolllaeden-gg-Waermeverluste-6: Pro Fenster dauert der Rollladentausch nur circa zwei Stunden. Da die Montagearbeiten fast ausschließlich außen an der Fassade oder auf dem Dach stattfinden, fällt im Innenraum kaum Schmutz an. (Foto: Schanz)
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